Ausschreibungstext
MEIERGUSS Design Baum-/Stammschutzgitter KASTELL®-K
Typ: 2.0 K, Design: KASTELL®, Form: rund
für Baumroste Serie CLASSICO® 2.0, RONDELLO® 2.0 u.a. Modelle
Bauart: 4 vertikale Kantstreben Länge ca. 1.800 mm und 4 vertikale Kantstreben Länge ca. 1360 mm hochkant auf 6 Horizontalringen verschweißt, 1 Fußring Ø 760 mm und 4 Horizontal-Endringe Ø 412 mm (keine überstehenden Enden im Abschlussbereich)
Verwendung nach DIN EN 1176 (Sicherheit Spielplätze, Schulen, Kindergärten)
Material: Profilstahl S235JR feuerverzinkt
Abmessung: Bauhöhe 1.800 mm, Stammfuß ca. 760x760 mm, 
Stammhals ca. 400x400 mm
für Baumroste mit Innenmaß Ø 700 mm
zweiteilige Ausführung inkl. Verbindungsschrauben
stufenlos neigungs-und höhenverstellbar
inkl. Adapterbefestigung für jeweiligen Baumrost
Beschichtung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe RAL oder DB nach Kundenwunsch
Gewicht ca. 44 kg

Baumschutzgitter liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: BSGKASK700S oder gleichwertig