Ausschreibungstext
MEIERGUSS Design Baum-/Stammschutzgitter KASTELL®-Q
Typ: 2.0 Q, Design: KASTELL®, Form: quadratisch
für Baumroste Serie LATERAL® 2.0, QUADRAL® u.a. Modelle
Bauart: 8 vertikale Kantstreben Länge ca. 1.800 mm hochkant auf 5 quadratischen Horizontalringen verschweißt, 1 Fußring 768/768 mm und 4 Horizontal-Endringe 400x400 mm
(keine überstehenden Enden im Abschlussbereich)
Verwendung nach DIN EN 1176 (Sicherheit Spielplätze, Schulen, Kindergärten)
Material: Profilstahl S235JR feuerverzinkt
Abmessung: Bauhöhe 1.800 mm, Stammfuß ca. 768x768 mm,
Stammhals ca. 400x400 mm
für Baumroste mit Innenmaß 700x700 (680x680) mm oder 800x800 mm
zweiteilige Ausführung inkl. Verbindungsschrauben
stufenlos neigungs- und höhenverstellbar
inkl. Adapterbefestigung für jeweiligen Baumrost
Beschichtung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe DB 703
Gewicht ca. 59 kg

Baumschutzgitter liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: BSGKASQ700D oder gleichwertig