Ausschreibungstext
MEIERGUSS Design Baum-/Stammschutzgitter LIGERO®-K
Typ: 2.0 K, Design: LIGERO®-K, Form: kreisförmig
für Baumroste Serie CLASSICO®2.0, RONDELLO® 2.0 u.a. Modelle
Bauart: 12 vertikalen Kantstreben Länge 1.800 mm flachkant auf 4 runden Horizontalringen aufgeschweißt
Material: Profilstahl S235JR feuerverzinkt,
Abmessung: Bauhöhe 1.800 mm, Stammfuß Ø 780 mm,
Stammhals Ø 400 mm
für Baumroste mit Innenmaß Ø 700 mm
zweiteilige Ausführung inkl. Verbindungsschrauben
stufenlos neigungs- und höhenverstellbar
inkl. Adapterbefestigung für jeweiligen Baumrost
Beschichtung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe DB oder RAL nach Kundenwunsch
Gewicht ca. 33 kg

Baumschutzgitter liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: BSGLIGK700S oder gleichwertig