Ausschreibungstext
MEIERGUSS Design Baum-/Stammschutzgitter LIGERO®-Q
Typ: 2.0 Q, Design: LIGERO®, Form: quadratisch
für Baumroste Serie LATERAL® 2.0, QUADRAL u.a. Modelle
Bauart: 16 vertikalen Kantstreben Länge ca. 1.800 mm hochkant auf 4 quadratischen Horizontalringen aufgeschweißt
Material: Profilstahl S235JR feuerverzinkt
Abmessung: Bauhöhe 1.800 mm, Stammfuß 530 x 530 mm,
Stammhals: Ø 350 mm
für Baumroste mit Innenmaß 550 x 550 mm
zweiteilige Ausführung inkl. Verbindungsschrauben
stufenlos neigungs- und höhenverstellbar
inkl. Adapterbefestigung für jeweiligen Baumrost
Beschichtung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe DB oder RAL nach Kundenwunsch
Gewicht ca. 38 kg

Baumschutzgitter liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: BSGLIGQ550S oder gleichwertig