Ausschreibungstext
MEIERGUSS Design Baum-/Stammschutzgitter LIGERO®-Q
Typ: 2.0 Q, Design: LIGERO®, Form: quadratisch
für Baumroste Serie LATERAL® 2.0, QUADRAL u.a. Modelle
Bauart: 16 vertikalen Kantstreben Länge ca. 1.800 mm hochkant auf 4 quadratischen Horizontalringen aufgeschweißt
Material: Profilstahl S235JR feuerverzinkt
Abmessung: Bauhöhe 1.800 mm, Stammfuß 780 x 780 mm,
Stammhals: Ø 400 mm
für Baumroste mit Innenmaß 700x700 (680x680) mm oder 800x800 mm
zweiteilige Ausführung inkl. Verbindungsschrauben
stufenlos neigungs- und höhenverstellbar
inkl. Adapterbefestigung für jeweiligen Baumrost
Beschichtung: und pulverbeschichtet in Farbe RAL 9011 vergleichbar RAL 9005
Gewicht ca. 41 kg

Baumschutzgitter liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: BSGLIGQ700R oder gleichwertig