Ausschreibungstext
MEIERGUSS Design Baum-/Stammschutzgitter LIMES®-K
Typ: 2.0 K, Design: LIMES®-K, Form: kreisrund
für Baumroste Serie CLASSICO® 2.0, RONDELLO® 2.0 u.a. Modelle
Bauart: 12 vertikale Bogenstreben Länge ca. 1.800 mm hochkant auf 4 runden Horizontalringen verschweißt
Material: Profilstahl S235JR feuerverzinkt
Abmessung: Bauhöhe 1.800 mm, Stammfuß ca. Ø 780 mm, 
Stammhals ca. Ø 400 mm
für Baumroste mit Innenmaß Ø 700 mm
zweiteilige Ausführung inkl. Verbindungsschrauben
stufenlos neigungs- und höhenverstellbar
inkl. Adapterbefestigung für jeweiligen Baumrost
Beschichtung: feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Farbe RAL oder DB nach Kundenwunsch
Gewicht ca. 33 kg

Baumschutzgitter liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: BSGLIMK700S oder gleichwertig