Ausschreibungstext
MEIERGUSS Design Baum-/Stammschutzgitter LIMES®-Q
Typ: 2.0 Q; Design: LIMES®-Q, Form: quadratisch 
Für Baumroste Serie LATERAL® 2.0, QUADRAL u.a. Modelle
Bauart: 8 vertikale Bogenstreben Länge ca. 1.800 mm und 8 vertikale Bogenstreben Länge ca. 800 mm hochkant auf 4 quadratischen Horizontalringen verschweißt
Material: Profilstahl S235JR feuerverzinkt
Abmessung: Bauhöhe 1.800 mm, Stammfuß 768x768 mm,
Stammhals Ø 400 auf Ø 500 mm
für Baumroste mit Innenmaß 700x700 (680x680) mm oder 800x800 mm zweiteilige Ausführung inkl. Verbindungsschrauben
stufenlos neigungs- und höhenverstellbar
inkl. Adapterbefestigung für jeweiligen Baumrost
Beschichtung: feuerverzinkt
Gewicht ca. 35 kg

Baumschutzgitter liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: BSGLIMQ700V oder gleichwertig