Ausschreibungstext
Guss-Baumrost K 150 – Ø 1.500 mm 
Typ “CLASSICO® 2.0“ 
Schlitzverlauf/Design: Strahlenoptik,
Außenform: kreisrund, Innenöffnung: rund
Systemmaß: Ø 1.500 mm, Außenmaß Gussrost: Ø 1.480 mm, 
Innenöffnung Ø 700 mm, Rosthöhe 40 mm, 
Punktauflage mit Dämpfungselementen MEIPREN®,
Schlitzweite: 16 mm, Schlitzkontur: begehungsseitig mit sichtbarem Radius für Grad-/Kantenfreie Oberfläche,
aus Gusseisen EN-GJL-250 nach DIN EN 1561, 
Maß Toleranzen nach DIN EN ISO 8062 - Kategorie CT10,
frei Wurzelraum überbrückendes Gussrostsystem für Radlasten bis 50 kN (ungebremst),
im Standard 2x Funktionsöffnung mit gesichertem Deckel zur Bewässerung, Belüftung oder für bauseitige LED Strahler Typ "Dot-Spot" Ø 100 mm in Verbindung mit Adapter-/Einbauset B0935326,
Segmentverbindung durch statisch belastbare, unterseitige Guss-Laschen aus EN-GJS-500 mit 2 Verschraubungen einschl. Montageelemente,
Beschichtung: 2 K EP Zinkgrund und Tauchlackierung ähnlich Farbe RAL 9011 (vglb. RAL 9005),
Rutschhemmung: R10-V4 (vglb. R11) nach DIN 51130 bzw. BGR 181 (Prüfzertifikat 2019 MPA Neuwied),
Rutschgefahr: gering – mäßig auf Grund der relativ rauen, strukturierten Gussoberfläche,
Gewicht ca. 171 kg, 
Art. Nr.: CLK15070
Stahl-Einfassungsrahmen K 150 – Ø 1.500 mm
Typ “MG-ER- 2.0“ für MEIERGUSS Baumroste System 2.0, 
2-teilige Ausführung ohne einschränkende Stahl-Profile im Baumscheibenbereich,
Systemmaß: Ø 1.500 mm, Einlegetiefe: 40 mm, Bauhöhe: 80 mm
Auflagefläche aus Profilstahl-Rechteckrohr 40/40, Kantenprofil S= 5 mm,
4 Befestigungslaschen mit Bohrung Ø 11 mm,
Beschichtung: feuerverzinkt, inkl. Schrauben, Dübel, 
Gewicht ca. 26 kg, 
Art. Nr.: ARK1500
Baumrost liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: CLK15070E oder gleichwertig