Ausschreibungstext
Guss-Baumrost Q 180 – 1.800 x 1.800 mm 
Typ “CLASSICO® 2.0“ 
Schlitzverlauf/ Design: Strahlenoptik,
Außenform: quadratisch; Innenöffnung: rund
Systemmaß: 1.800 x 1.800 mm, Außenmaß Gussrost: 1.780 x 1.780 mm, 
Innenöffnung Ø 700 mm, bei Bedarf erweiterbar auf Ø 1.100 mm durch mechanisches Trennen der Innenelemente an vorgegebenen Soll-Trennstellen
Rosthöhe 40 mm, 
Punktauflage mit Dämpfungselementen MEIPREN®,
Schlitzweite: 16 mm, Schlitzkontur: begehungsseitig mit sichtbarem Radius für Grad-/Kantenfreie Oberfläche,
aus Gusseisen EN-GJL-250 nach DIN EN 1561, Maß Toleranzen nach DIN EN ISO 8062 - Kategorie CT10,
frei Wurzelraum überbrückendes Gussrostsystem für Radlasten bis 50 kN (ungebremst),
inkl. 2 Versorgungsöffnungen mit gesichertem Deckel,
Segmentverbindung durch statisch belastbare, unterseitige Guss-Laschen aus EN-GJS-500 mit 2 Verschraubungen einschl. Montageelemente,
Beschichtung: 2 K EP Zinkgrund und Tauchlackierung ähnl. Farbe RAL 9011 (vglb. RAL 9005),
Rutschhemmung: R10-V4 (vglb. R11) nach DIN 51130 bzw. BGR 181 (Prüfzertifikat 2019 MPA Neuwied),
Rutschgefahr: gering – mäßig auf Grund der relativ rauen, strukturierten Guss Oberfläche, Gewicht ca. 363 kg 
Art. Nr. CLQ18070
Einfassungsrahmen Q 180 – 1.800 x 1.800 mm 
Typ “MG-ER- 2.0“ für MEIERGUSS Baumroste System 2.0, 
4- teilige Ausführung ohne einschränkende Stahl-Profile im Baumscheibenbereich,
Systemmaß: 1.800 x 1.800 mm, Einlegetiefe: 40 mm, Bauhöhe: 80 mm
Auflagefläche aus Profilstahl-Rechteckrohr 40/40, Kantenprofil S= 5 mm,
4 Befestigungslaschen mit Bohrung Ø 11 mm,
Beschichtung: feuerverzinkt, inkl. Schrauben, Dübel, 
Gewicht ca. 40 kg
Art. Nr.: ARQ1800
Fundament Q 180 – 1.800 x 1.800 mm 
Typ “MG-FU- 2.0“ für MEIERGUSS Baumroste System 2.0, 
aus Stahlbeton (B35 - B45), quadratisch
Systemmaß: 1.800 x 1.800 mm, Innenmaß: 1.200 x 1.200 mm, Höhe: 250 mm,
inkl. Stahlarmierung statisch ausgelegt für Radlasten bis 50 kN nach DIN EN 1072,
1- bis 4-teilige Bauform, inkl. Gewinde-/Versetzbuchsen für bauseitige Ringösen,
ohne unterseitige Wurzelöffnungen 
Gewicht ca. 616 kg
Art. Nr. BFQ18025
Baumrost liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: CLQ18070EF oder gleichwertig