Ausschreibungstext
Guss-Baumrost Q 180 – 1.800 x 1.800 mm 
Typ “LATERAL® 2.0“ 
Schlitzverlauf/Design: Linearoptik,
Außenform: quadratisch; Innenöffnung: quadratisch
Systemmaß: 1.800 x 1.800 mm, Außenmaß Gussrost: 1.780 x 1.780 mm, 
Innenöffnung 680 x 680 mm, bei Bedarf erweiterbar auf 890 x 890 mm,
durch mechanisches Trennen der Innenelemente an vorgegebenen Soll-Trennstellen, 
Rosthöhe 40 mm, 
Punktauflage mit Dämpfungselementen MEIPREN®
Schlitzweite: 16 mm, Schlitzkontur: begehungsseitig mit sichtbarem Radius für Grad-/Kantenfreie Oberfläche,
aus Gusseisen EN-GJL-250 nach DIN EN 1561, Maß Toleranzen nach DIN EN ISO 8062 - Kategorie CT 10,
frei Wurzelraum überbrückendes Gussrostsystem für Radlasten bis 50 kN (ungebremst),
im Standard 2 x Funktionsöffnung mit gesichertem Deckel zur Bewässerung, Belüftung
od. für bauseitige LED Strahler Typ "Dot-Spot" Ø 100 mm in Verb. mit Adapter-/Einbauset B0935326,
Segmentverbindung durch statisch belastbare, unterseitige Guss-Laschen aus EN-GJS-500 mit 2 Verschraubungen einschl. Montageelemente,
Beschichtung: 2 K EP Zinkgrund und Tauchlackierung ähnl. Farbe RAL 9011 (vglb. RAL 9005),
Rutschhemmung: R10-V4 (vglb. R11) nach DIN 51130 bzw. BGR 181 (Prüfzertifikat 2019 MPA Neuwied),
Rutschgefahr: gering – mäßig auf Grund der relativ rauen, strukturierten Guss Oberfläche, Gewicht ca. 339 kg
Art. Nr. LAQ18070
Einfassungsrahmen Q 180 – 1.800 x 1.800 mm 
Typ “MG-ER- 2.0“ für MEIERGUSS Baumroste System 2.0, 
4-teilige Ausführung ohne einschränkende Stahl-Profile im Baumscheibenbereich,
Systemmaß: 1.800 x 1.800 mm, Einlegetiefe: 40 mm, Bauhöhe: 80 mm
Auflagefläche aus Profilstahl-Rechteckrohr 40/40, Kantenprofil S= 5 mm,
4 Befestigungslaschen mit Bohrung Ø 11 mm,
Beschichtung: feuerverzinkt, inkl. Schrauben, Dübel,
Gewicht ca. 40 kg
Art. Nr.: ARQ1800
Baumrost liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: LAQ18070E oder gleichwertig