Aussschreibungstext:
Gußeiserne Wurzelsonden/-Lüftungskappe
Typ "MEIERGUSS" (ehemals Buderus)
für Baumbelüftung/-versorgung,
Kappenfuß: Ø 180 mm,
Innenmaß für Rohreinführung: Ø 128 mm
Maß Kappenabdeckung (Aufsatzrahm.): 150 x 150 mm
Bauhöhe: 125 mm,
Klasse B 125 nach DIN EN 124/DIN 1229,
Lüftungsquerschnitt ca. 25 cm², bestehend aus:
Lüftungskappe komplett mit drehbarem 
Aufsatzrahmen aus Gußeisen,
zum Einbau in z. Bsp. Pflaster mit Anpassung des Fugenverlauf,
incl. Guss- Auflage-/Lastverteilungsplatte Ø 300 mm; BH 16 mm,
für bauseitige Kunststoffrohre z. Bsp. DN 100
Gewicht ca. 12 kg, 
(Art. Nr. B1459020
Wurzelbelüftungskappe liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.