Ausschreibungstext
Guss-Baumrost K 200 – Ø 2.000 mm
Typ “RONDELLO® 2.0“ 
Schlitzverlauf/Design: Radialoptik,
Außenform: kreisrund; Innenöffnung: rund
Systemmaß: Ø 2.000 mm, Außenmaß Gussrost: Ø 1.980 mm, 
Innenöffnung Ø 700 mm, bei Bedarf erweiterbar auf Ø 1.100 mm durch mechanisches Trennen der Innenelemente an vorgegebenen Soll-Trennstellen, 
Rost Auflagehöhe 40 mm, 
Punktauflage mit Dämpfungselementen MEIPREN®,
Schlitzweite: 16 mm, Schlitzkontur: begehungsseitig mit sichtbarem Radius für Grad-/Kantenfreifreie Oberfläche,
aus Gusseisen EN-GJL-250 nach DIN EN 1561, Maß Toleranzen nach DIN EN ISO 8062 - Kategorie CT 10,
frei Wurzelraum überbrückendes Gussrostsystem für Radlasten bis 50 kN (ungebremst),
inkl. 2 Versorgungsöffnungen mit gesichertem Deckel,
Segmentverbindung durch statisch belastbare, unterseitige Guss-Laschen aus EN-GJS-500 mit 2 Verschraubungen einschl. Montageelemente,
Beschichtung: 2 K EP Zinkgrund und Tauchlackierung ähnlich Farbe RAL 9005-9011
Rutschhemmung: R10-V4 (vglb. R11) nach DIN 51130 bzw. BGR 181 (Prüfzertifikat 2019 MPA Neuwied),  Rutschgefahr: gering – mäßig auf Grund der relativ rauen, strukturierten Gussoberfläche, Gewicht ca. 366 kg
Art. Nr. ROK20070
Stahl-Einfassungsrahmen K 200 – Ø 2.000 mm
Typ “MG-ER- 2.0“ für MEIERGUSS Baumroste System 2.0, 
2-teilige Ausführung ohne einschränkende Stahl-Profile im Baumscheibenbereich,
Systemmaß: Ø 2.000 mm, Einlegetiefe: 40 mm, Bauhöhe: 80 mm
Auflagefläche aus Profilstahl-Rechteckrohr 40/40, Kantenprofil S= 5 mm,
4 Befestigungslaschen mit Bohrung Ø 11 mm,
Beschichtung: feuerverzinkt, inkl. Schrauben, Dübel, 
Gewicht ca. 34 kg
Art. Nr.: ARK2000
Baumrost liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: ROK20070E oder gleichwertig