Ausschreibungstext
Guss-Baumrost K 200 – Ø 2.000 mm 
Typ “CLASSICO® 2.0“ 
Schlitzverlauf/Design: Radialoptik,
Außenform: kreisrund, Innenöffnung: rund
Systemmaß: Ø 2.000 mm, Außenmaß Gussrost: Ø 1.980 mm, Innenöffnung Ø 700 mm, 
Rosthöhe 40 mm, 
Punktauflage mit Dämpfungselementen MEIPREN®,
Schlitzweite: 16 mm, Schlitzkontur: begehungsseitig mit sichtbarem Radius für Grad-/Kantenfreie Oberfläche,
aus Gusseisen EN-GJL-250 nach DIN EN 1561, Maß Toleranzen nach DIN EN ISO 8062 - Kategorie CT 10,
frei Wurzelraum überbrückendes Gussrostsystem für Radlasten bis 50 kN (ungebremst),
inkl. 2 Versorgungsöffnungen mit gesichertem Deckel,
Segmentverbindung durch statisch belastbare, unterseitige Guss-Laschen aus EN-GJS-500 mit 2 Verschraubungen einschl. Montageelemente,
Beschichtung: 2 K EP Zinkgrund und Tauchlackierung ähnl. Farbe RAL 9011 (vglb. RAL 9005),
Rutschhemmung: R10-V4 (vglb. R11) nach DIN 51130 bzw. BGR 181 (Prüfzertifikat 2019 MPA Neuwied),
Rutschgefahr: gering – mäßig auf Grund der relativ rauen, strukturierten Guss Oberfläche,
Gewicht ca. 335 kg, 
Art. Nr.: CLK20070
Stahl-Einfassungsrahmen K 200 – Ø 2.000 mm
Typ “MG-ER- 2.0“ für MEIERGUSS Baumroste System 2.0, 
2-teilige Ausführung ohne einschränkende Stahl-Profile im Baumscheibenbereich,
Systemmaß: Ø 2.000 mm, Einlegetiefe: 40 mm, Bauhöhe: 80 mm
Auflagefläche aus Profilstahl-Rechteckrohr 40/40, Kantenprofil S= 5 mm,
4 Befestigungslaschen mit Bohrung Ø 11 mm,
Beschichtung: feuerverzinkt, inkl. Schrauben, Dübel, 
Gewicht ca. 34 kg, 
Art. Nr.: ARK2000
Fundament K 200 – Ø 2.000 mm 
Typ “MG-FU- 2.0“ für MEIERGUSS Baumroste System 2.0, 
aus Stahlbeton (B35 - B45), kreisrund
Systemmaß: Ø 2.000 mm, Innenmaß: Ø 1.800 mm, Höhe: 250 mm,
inkl. Stahlarmierung statisch ausgelegt für Radlasten bis 50 kN (nach DIN EN 1072),
1- bis 2-teilige Bauform, inkl. Gewinde-/Versetzbuchsen für bauseitige Ringösen,
ohne unterseitige Wurzelöffnungen, Gewicht ca. 545 kg
Art. Nr. BFK20025
Baumrost liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.
Fabrikat MeierGuss Art. Nr.: CLK20070EF oder gleichwertig